**Załącznik nr 1**

**do Ogłoszenia nr 5/2020 z dnia 23.11.2020 r.**

**Głębosz**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parametr wymagany** |
| 1. | - zawieszany na tylnym TUZ ciągnika kategorii III |
| 2. | - wyposażony w 3 zęby robocze |
| 3. | - zabezpieczenie resorowe lub sprężynowe lub hydrauliczne typu „Non Stop” |
| 4. | - szerokość robocza od 1600-2200mm |
| 5. | - maksymalna głębokość pracy minimum 500mm |
| 6. | - wał rurowy o średnicy minimum 450mm |
| 7. | -regulowana głębokość pracy za pomocą wału |
| 8. | - współpraca z ciągnikiem o mocy 100 – 120 KM |