**Załącznik nr 1**

**do Ogłoszenia nr 7/2020 z dnia 16.11.2020 r.**

**Myjka ciśnieniowa**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parametr wymagany** |
| 1. | - zasilanie pompy 400V |
| 2. | - wyposażona w podgrzewacz wody zasilany olejem opałowym |
| 3. | - temperatura wody regulowana z możliwością podgrzania wody do minimum 120 st. C |
| 4. | - ciśnienie robocze regulowane |
| 5. | - ciśnienie robocze maksymalne minimum 200 bar |
| 6. | - wydatek wody minimum 1000 l/min |
| 7. | - zbiornik na detergent z regulacją stężenia |
| 8. | - myjka przeznaczona do pracy ciągłej (minimum 8 godz. pracy bez przerwy) |
| 9. | - wyposażona w koła do przemieszczania |
| 10. | - wąż ciśnieniowy minimum 10metrów |