**Załącznik nr 1**

**do Ogłoszenia nr 6/2020 z dnia 16.11.2020 r.**

**Stacja RTK**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parametr wymagany** |
| 1. | - stacja bazowa RTK bez konieczności opłacania abonamentu, |
| 2. | - dokładność sygnału min. 2,5 cm, wraz ze wszystkimi wymaganymi komponentami do dwóch anten |
| 3. | - zasięg sygnału  w promieniu minimum 15 km od stacji bazowej |
| 4. | - stacja ma współpracować z ciągnikiem typu John Deere 6110R |
| 5. | - ciągnik wyposażony jest w antenę John Deere SF 6000 z sygnałem SF1 |
| 6. | - powtarzalność punktów w sezonie i rok do roku |
| 7. | - możliwość zamontowania odbiornika stacji bazowej na budynku |
| 8. | - możliwość podłączenia do instalacji 230v |
| 9. | - w cenę zestawu należy doliczyć koszt montażu i uruchomienia |