**Załącznik nr 1**

**do Ogłoszenia nr 4/2020 z dnia 23.11.2020 r.**

**Przetrząsacz do zielonek**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parametr wymagany** |
| 1. | - zawieszany na tylnym TUZ ciągnika kategorii II |
| 2. | - 4 –wirnikowy |
| 3. | - 6 ramion na wirniku |
| 4. | - szerokość robocza od 5,2 do 5,5 metra |
| 5. | - składany hydraulicznie do transportu |
| 6. | - możliwość regulacji kąta pracy przetrząsacza na skraju łąki |
| 7. | - zabezpieczenie przed zgubieniem palców |
| 8. | - prędkość WOM 540 obr/min, |
| 9. | - Koła jezdne minimum 16x6,5x8 |
| 10. | - wał przegubowo-teleskopowy w komplecie |
| 11. | - oświetlenie drogowe |
| 12. | - koło kopiujące przednie z regulacją wysokości |
| 13. | - napęd wirników wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe |
| 14. | - wszystkie przekładnie w kąpieli olejowej |
| 15. | - amortyzatory skrętu maszyny |
| 16. | - dostawa do siedziby zamawiającego |