|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **„Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu typu bus”**  Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Bus 9 osobowy przeznaczonego do przewozu osób dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.  1. Dostarczany samochód musi być:  a) fabrycznie nowy, rok produkcji 2024;  b) kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych;  c) dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  2. Dostarczany samochód musi spełniać wymagania określone w:  a) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341ze zm.),  b) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.),  c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t. j.),  d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355),  e) wymagania Zamawiającego, opisane poniżej. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | **OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | | | |
| L.p. | | **Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe samochodu** | |
| **1.** | | **2.** | |
| 1. | | **Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 r.** | |
| 2. | | Samochód w wersji osobowej | |
| 3. | | Wersja 9-osobowa | |
| 4. | | Układ foteli:  1+ 2 przód, tył 3 osobowy+ ostatni rząd 3 osobowy | |
| 5. | | Asystent ruszania na wzniesieniu | |
| 6. | | Kanapy tylne z możliwością demontażu | |
| 7. | | Zintegrowane pasy 3-punktowe w kanapach | |
| 8. | | Koła o średnicy minimum 16 cali | |
| 9. | | Długość pojazdu minimum 5300mm | |
| 10. | | Wysokość maksimum 1910 mm | |
| 11. | | Diesel o pojemności minimum 1995cm sześciennych i mocy minimum 140 KM | |
| 12. | | Norma spalin minimum Euro 6d | |
| 13. | | Klimatyzacja | |
| 14. | | Dodatkowa klimatyzacja dla pasażerów z tyłu | |
| 15 | | Skrzynia biegów mechaniczna 6-biegowa (manualna) | |
| 16. | | Rozstaw osi minimum 3200 mm | |
| 17. | | Elektryczne szyby przednie | |
| 18. | | Czujniki parkowania minimum tył | |
| 19. | | Tempomat | |
| 20. | | Światła główne w technologii LED z asystentem świateł drogowych | |
| 21. | | Światła do jazdy dziennej w wersji LED | |
| 22. | | Tylne oświetlenie nocne | |
| 23. | | Elektryczny hamulec postojowy | |
| 24. | | Funkcja Start-Stop | |
| 25. | | Regulacja siedziska kierowcy | |
| 26. | | Dodatkowy komplet kół wraz z ogumieniem | |
| 27. | | Asystent martwego pola | |
| 28. | | Tapicerowana podsufitka | |
| 29. | | Klapa bagażnika uchylność min. 180⁰ | |
| 30. | | Okno w drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczami | |
| 31. | | Wspomaganie kierownicy | |
| 32. | | Lusterko wsteczne wewnętrzne | |
| 33. | | Automatyczny układ włączania świateł | |
| 34. | | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | |
| 35. | | Blokada drzwi przesuwnych | |
| 36. | | Okna stałe w ścianach bocznych | |
| 37. | | Gwarancja:   1. minimum 24 miesiące od daty dostawy na prawidłowe działanie samochodu (części   mechaniczne, elektryczne),  b) minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,  c) minimum 36 miesięcy na perforacje nadwozia | |
| 38. | | Nadwozie lakierowane. Kolor metalik | |
| 39. | | Ogumione koło zapasowe | |
| 40. | | Komplet czterech kół wraz z ogumieniem letnim na felgach minimum 16 cali | |
| 41. | | Komplet czterech dywaników gumowych, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy | |
| 42. | | Hak holowniczy - demontowany | |
| 43. | | Kamera cofania | |

**1. Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu świadectwo homologacji, książkę serwisową, instrukcję obsługi oraz książkę gwarancyjną.**

**2. Dostawca zapewnia warunki gwarancji, nie gorsze od warunków określonych przez producenta w załączonej do samochodu książce gwarancyjnej, ale na okres nie krótszy niż 36 miesięcy,**

**3. Dostawca na dostarczony samochód udzieli następujących gwarancji:**

**a) mechanicznej – na okres nie krótszy niż 36 miesięcy**

**b) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 36 miesięcy**

**c) na perforację nadwozia (gwarancja antykorozyjna) – na okres nie krótszy niż 36 miesięcy**

**4. Termin rozpoczęcia ochrony gwarancyjnej rozpocznie się od dnia odbioru samochodu.**

**5. Dostawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez cały okres gwarancji w stacjach obsługi autoryzowanych przez producenta pojazdów, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, na terenie województwa lubelskiego**

**6. Dostawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części i akcesoriów objętych gwarancją, jak i koszty samych części i akcesoriów.**

**7. Dostawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów, objętych 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym.**

**8. Dostawca udziela gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe.**

**9. W okresie trwania gwarancji Dostawca zapewni Zamawiającemu równoważny samochód zastępczy na czas usuwania wad, przeglądów gwarancyjnych lub wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres jednego dnia.**

**10. Do odbioru kompletnego pojazdu Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.:**

**a) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia w języku polskim;**

**b) świadectwo homologacji/wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego**

**pojazdu,**

**c) 2 komplety kluczyków;**

**d) książkę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji;**

**e) książkę serwisową;**

**f) harmonogram przeglądów okresowych z zakresem czynności dla pojazdu;**

**g) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu.**